Nature Humaine (amocalypse)
Véhicule électrique>AX électrique>Carrosserie

Première version: 2011-11-23
Dernière version: 2016-10-07

# Carrosserie

Sommaire de la page

## Portières

### Portière qui ne ferme plus

Comment vérifier le fonctionnement ?

- Ouvrir la porte, se baisser pour avoir l'angle de vue plus bas que la gâche.
- Avec une tige métallique (tournevis) enclencher la serrure à fond.
- Le loquet de verrouillage descend pour verrouiller la gâche.

Problème d'usure :

- Quand la graisse est vieille, et par temps froid, elle fige, sa viscosité diminue.
- Le loquet peut mettre 2 bonnes secondes avant de descendre. En claquant la porte, il n'a pas le temps de verrouiller et elle rebondit.

Réparation :

- Pulvériser du dégraissant pour dissoudre la vielle graisse (dégraissant moteur ou nettoyant freins).
- Manoeuvrer de nombreuses fois le pêne pour bien faire pénétrer le dégraissant (maintenir la gâche enfoncée à fond avec un tournevis et de l'autre main tirer sur la poignée d'ouverture (intérieure ou extérieure)).
- Au bout de quelques instants, vous constaterez que le loquet de verrouillage revient plus vite quand vous relâchez la poignée. Insister encore un moment!
- Pulvériser ensuite un lubrifiant pénétrant (3en1, WD40...)
- Manoeuvrer le pêne comme fait au début histoire de tout faire rentrer.

## Pour en savoir plus...

Cette page est une compilation de ce qu'on trouve sur le forum www.vehiculeselectriques.fr.

à suivre...