Nature Humaine (amocalypse)
Méhari>Entretien>Electricité>Éclairage

Première version: 2002-05-01
Dernière version: 2005-09-04

# Éclairage

Quelques infos intéressantes concernant l'éclairage, les clignotants, etc.

Sommaire de la page

1) Phares avant
2) Feux arrière
3) Témoins tableau de bord

Pour en savoir plus...

## 1) Phares avant

2 montages, le bloc en acier des premiers modèles, et celui en plastique commun aux dyanes, plus léger mais plus merdique à retirer ( il faut tirer en arrière jusqu'à déclipser, souvent au prix de la casse du clip en plastique, qui est galère à changer, voir impossible s'il s'agit de celui de réglage au tableau de bord.

## 2) Feux arrière

Ces feux ont tendance à mal marcher, du fait de leur exposition directe aux projections de boue des roues arrières.
Il est possible de les protéger en mettant une plaque plastique pour faire bavette de protection.
Ensuite, lors du montage, il faut respecter les étapes suivantes :

Découper le joint en bas (côté opposé à la languette), en forme de triangle vers le bas, pour capter l'eau qui rentrera quand même à l'intérieur (surtout sur une méhari où le plastique n'est pas plan) et empêcher de rentrer par le bas, d'où la forme en pointe. Ça évite que l'eau ne s'accumule en bas et pourrisse l'écrou du bas, qui se grippe et complique sacrément l'opération de démontage.
Mettre la languette de masse en haut, car l'humidité est surtout en bas et j'ai déjà eu le coup où cette languette avait été bouffée au point d'être inexistante, sans compter le fait qu'une languette rouillée sur un écrou rouillé fait beaucoup moins contact...
Notez la découpe dans le joint en bas faite précédemment.

## Témoins tableau de bord

Les ampoules d'origine sont les mêmes que les ampoules de veilleuses avant.
Sur une méhari ancien modèle, on retrouve celle de pression d'huile (allumage moteur arrêté contact mis), de témoin de niveau de frein (allumé par appui sur le bouton testeur d'ampoule ou par appui sur le bitonniau du couvercle de réservoir de maitre cylindre), et de témoin de warning et de clignotant (si branché sur la bonne sortie de la centrale clignotant).

A 5 W, ces ampoules sont assez gourmandes. Il est possible de les remplacer avantageusement par des diodes trouvées pour moins de 3 euros dans le commerce.

à suivre...