Nature Humaine (amocalypse)
Informatique>Distrib et bureau Linux>Portables minimalistes types EeePc

Première version: 2007-05-09
Dernière version: 2018-12-30

# Portables minimalistes types EeePc

Sommaire de la page

## Cahier des charges

Je part sur une install sur un petit PC avec peu de mémoire vive et un disque SSD de 20 Go, donc très petit. Il me faut du léger, je ne veux que l'essentiel à une utilisation multimédia (voir des vidéos, calibre, amaya et Calligra Office). Sam'suffit!

Je pense aussi que le monde technologique que nous connaissons va s'arrêter un jour, loin d'internet il vaut mieux des applis qui tournent depuis des années sans problèmes, même si elles sont moins jolies. Il faudra aussi penser à des installation qui se feront sur les ordis qu'on trouvera, peut-être les vieilles rougnes mises à la cave mais qui marcheront plus longtemps que l'obsolescence programmées des appareils depuis 2003 (j'ai essayé récemment, même les rougnes au grenier pas trop humide ne redémarre plus au bout de 5 ans d'inutilisation...).

La recherche ci-dessous date de novembre 2015, pour un Asus T200 32 bits (grosse complexité). Par manque de temps, en 2018, toujours pas installé.

## Particularités UEFI notebooks

Sur les Note book genre Asus Transformer T200 ou T100, on accède au bios en appuyant plusieurs fois sur F2 (appuyer-relâcher rapides) jusqu'à ce que le bios s'affiche.

Os : Windows 8.1 32 Bits

Bios UEFI 32bits, partitions GPT

Particularité du Bios : n'a pas d'entrée Legacy (seul UEFI est possible).

Dans l'UEFI (équivalent de l'ancien Bios, accessible par F2), il faut paramétrer comme suit :

SecureBoot a été mis en DISABLE (security>secure boot support>Disabled)

USB Boot a été mis en ENABLE (Boot>Boot option #1>UEFI: nom de la clé USB) et pas Windows boot manager. Attention, si la clé USB n'est pas reconnue par l'UEFI, il faut la changer (les Sandisk sont généralement reconnues).

Sur la clé USB mise en bootable, aller dans le répertoire racine EFI/boot et mettre dedans le fichier bootia32.efi trouvé sur le net pour votre machine. C'est le seul moyen pour que l'install se lance dans les cas où en redémarrant sur l'USB vous retombiez sur l'UEFI de choix des paramètres.

Sur Asus, pointer sur le Bios UEFI c'est appuyer sur F2.

### Logiciels pour clés USB bootable

Pour l'UEFI, les 2 logiciels semblants valides sont UnetBootIn et Rufus.

## Tuto sur les UEFI 32 bits

source.

En premier lieu, je tiens a remercier chaleureusement les membres de l'association informatique " FINIX - MAISON DU LIBRE" à BREST qui m'ont permis de solutionner mon problème (et apparemment le problème de bon nombre de personnes)

rappel de ma config:

Processeur Intel Celeron N2807

Mémoire 2Go -

EFI = 32 bit

CPU = 64 bit

Rappel problème : Linux installé mais impossible de le démarrer et de le faire détecter par efi

En installant que Linux (ubuntu xubuntu mint.... en 64 bit) sans Windows

1- faire une clef bootable avec (unetbootin ou ruffus)

2- télécharger bootia32 (https://github.com/jfwells/linux-asus-t100ta/raw/master/boot/bootia32.efi)

3- insérer bootia32 dans /efi/boot sur la clef bootable

4- paramétrer le "bios efi" désactiver boot secure

5- démarrer l'ordi sur clef bootable en mode "essayer ubuntu"

6- une fois linux démarré, démarrer GPARTED

7- formater le HDD, faire une partition GPT

8- créer une partition EFI en début de disque (+ ou - 250 ko) à votre convenance

9- créer vos partitions comme à votre habitude. Personnellement, j'ai 5 partitions dans l'ordre suivant : efi, /, /home, /Share, swap et enregistrez vos partitions. il faudra lors de l'installation mettre un "flag boot" sur votre partition efi

10- installer votre version Linux et à la fin, rebootez

11- au démarrage appuyer sur la touche "c" pour arriver à une invite du GRUB

12- à l'invite du GRUB tapez les lignes suivantes (attention le clavier passe en QWERTY) donc soit vous avez un autre ordi où vous afficherez une image d'un clavier QWERTY soit vous en faites une impression au préalable soit vous tâtonnez jusqu’à trouver les bons caractères soit, vous êtes tombés dans une marmite de QWERTY étant petit:

linux (hd1,gpt2)/vmlinuz root=/dev/sda2 video=VGA-1:1368x768e reboot=pci,force

faites entrer, puis écrire:

initrd (hd1,gpt2)/initrd.img

faites entrer, puis écrire:

boot

13- là vous booterez sur votre disque (n'oubliez pas que dans votre bios-efi il faudra mettre en 1 er le boot linux) .

14- une fois sur linux ouvrez un terminal et faites un " apt-cache search grub" et cherchez le version grub en 32 bit. il y a normalement 3 lignes qui correspondent dans la liste

15- installer ces lignes en faisant un "apt-get install grub-efi-ia32 grub-efi-ia32-bin grub-efi-ia32-dbg" (dans le doute j'ai préféré tout installer)

là faites une mise à jour apt-get update puis au apt-get update et redémarrez

à la fin du démarrage mon ordinateur m'indique une erreur du boot mait en appuyant sur entrée il continue son démarrage et tout se passe bien, linux démarre convenablement au final. il ne vous reste plus qu'a configurer votre distribution à votre convenance.

j'espère que cala aura pu vous aider et bon LINUX à tous

## Installation ArchLinux

### Guide d'installation et image bootable de l'installation

Le guide d'installation se trouve ici, c'est lui qui doit faire référence et il est bien complet :

https://archlinux.fr/guides

Le dépôt francophone contenant la dernière version à jour se trouve ici :

http://mir.archlinux.fr/iso/latest/

Prendre le fichier Iso que l'on va graver sur une clé USB, de ce nom-là : archlinux-année-mois-jour-dual.iso

#### Créer la clé USB bootable

Utiliser Unetbootin sous Linux, soit en choisissant la distribution désirée, soit en spécifiant un ISO déjà chargé. Sinon, faire la méthode suivante :

Ouvrir un terminal pour créer la clé USB live.

Brancher la clé sur du USB 3 de préférence.

Faire lsblk dans le terminal pour voir sur quel port est branché la clé usb (/dev/sdb dans mon cas, ne pas prendre la notation sdb1 qui est la partition du montage du support).

dans le terminal, taper :

dd if=/chemin/vers/archlinux-201*.**.**-dual.iso of=/dev/sdb bs=1M

Sous ubuntu, il faut taper sudo devant pour prendre la main en superutilisateur.

Il faut ensuite rajouter le fichier

Pour accéder à une clé USB en mode console :

mkdir /mnt/usb créé le répertoire dans le répertoire de montage (on peut lui donner le nom qu'on veut)

mount /dev/sdb1 /mnt/usb monte la clé USB de sdb1 dans le répertoire créé.

### Des tutos supplémentaires

A regarder celui où j'ai trouvé le bootia32.efi, revoir la procédure d'installation standard, etc. Apparemment, il vaut mieux utiliser Rufus sous windows pour faire la clé bootable, ubuntu ayant du mal avec l'EFI encore.

En cas de besoin d'infos supplémentaires, le wiki :

https://wiki.archlinux.fr/Sp%C3%A9cial:Toutes_les_pages

Liste de tutoriels :

https://forums.archlinux.fr/viewtopic.php?t=15830

http://fredbezies.developpez.com/tutoriels/linux/installation-archlinux/

http://fr.wikihow.com/installer-Arch-Linux

http://calimeroteknik.free.fr/arch-guide/

http://fr.wikihow.com/installer-Arch-Linux

## Installer linux mint

Les transformers Debian semblent bien marcher avec les derniers noyaux linux 4.4. Il y a aussi le Magic stick pour ubuntu et ASUS T100 (voir plus bas), qui ne semble pas avoir de problèmes.

Source: http://linux.developpez.com/tutoriels/debuter-installation/guide-linux-distribution/

Il y a plusieurs méthodes pour graver une distro Linux. Le CD devenu obsolète, on passe maintenant via l'USB surtout que les ultrabooks n'ont pas de lecteur CD/DVD. Comme je l'avais mentionné auparavant, vous allez avoir besoin du logiciel Linux Live USB Creator pour faire ceci sous Windows.

Comme exemple nous allons graver la dernière version de Linux Mint disponible à cette page de téléchargement. Prévoyez la version 64 Bits si vous avez plus de 4 GO de mémoire sur votre ordinateur. Dans le cas contraire, passez sur la 32-bits.

avecLinux Live USB Creator sous windows et votre clé USB de 2 GO (au moins) :

Choisir la clé USB à utiliser ;

Choisir l'emplacement de l'image de Linux Mint, en l'occurrence un .ISO ;

Laisser un mode persistance sur le live CD gardant les paramètres sur votre clé USB durant son utilisation ;

Formater la clé USB si nécessaire en FAT ;

Cliquer sur l'éclair pour commencer le processus de gravure.

Une fois votre USB prête, vous allez avoir besoin de redémarrer votre PC, après avoir paramétré le bios pour booter sur la clé USB (voir plus haut).

Si tout se passe bien, votre clé USB va se lancer et l'écran de chargement du système Linux Mint va apparaître :

### Si vous voulez chiffrer le disque dur

installer le système automatiquement sur un volume logique LVM et chiffrer le disque dur entièrement en AES avec dm-crypt. À faire si vous avez décidé de supprimer Windows [après sauvegarde] pour plus de compatibilité.

Il vous sera ensuite demandé un mot de passe fort pour votre disque dur chiffré. De préférence un bon mot de passe disque : c'est-à-dire supérieur à 16 caractères mini alphanumériques couplés à des caractères spéciaux et ne formant pas un mot connu.

Choisissez par la suite votre nom d'utilisateur (login) et mot de passe de session. Ne chiffrez pas le dossier personnel, vous avez déjà chiffré le disque dur.

Si vous gardez windows, il ne faudra chiffrer que les dossiers personnels.

### Partitionnement

L'installation avait besoin de partitionner pour installer des composants essentiels du système :

- la racine système « root » est sur / et formatée sous le format ext4 < 10GB ;
- une zone de mémoire swap de la même taille (le double est préconisé) que votre mémoire RAM ;
- le bootloader permettant de lancer le système ou faire du multiboot avec Windows grâce à Grub2.

## Installer Ubuntu

Installer avec une clé USB MagickStick (qui contient tous les driver Asus T100 que ce dernier n'a pas voulu donner, étant exclusivement Windows).

La page du forum Ubuntu qui regroupe tous les post sur le sujet : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1989144

## Optimiser un netbook sous linux

http://blog.bodhizazen.net/linux/netbook-optimization/

à suivre...