Nature Humaine (amocalypse)
Méhari>Entretien>Moteur>Modernisation

Première version: 2003-03-14
Dernière version: 2003-03-14

# Modernisation d'un vieux moteur

Les moteurs ont subi beaucoup de petites modifications dans le temps, et ils nécessitent des modernisations avant de recevoir un appareil différent, comme une nouvelle boîte de vitesse.

Sommaire de la page

1) Passage au volant léger
2) Dépose de l'ensemble boîte-moteur

## 1) Passage au volant moteur léger

Il suffit de démonter le volant moteur lourd, puis d'y installer un volant moteur allégé, puis le nouvel embrayage à diaphragme (attention, les embrayages de remplacement sur volant lourd, initialement avec trois linguets, sont aujourd'hui vendus avec un diaphragme. Le disque d'embrayage est reconnaissable car il est plus petit que celui adapté au volant léger), ainsi que la nouvelle boîte de vitesse (évidement pour éviter que la fourchette d'embrayage touche le volant moteur) et la butée d'embrayage.
Les boîte de vitesse volant léger ont un carter et un arbre primaire spécifique. C'est pourquoi on ne peut les poser sur un système à volant lourd. Ces boîtes sont toutes équipées des freins à disque (liquide de frein LHM).

## 2) Dépose de l'ensemble moteur-boîte

Ce qu'il y a de bien pour les manipulations au sol, c'est que les disques ou les tambours permettent de disposer de roulettes pour déplacer l'ensemble!

à suivre...