Nature Humaine (amocalypse)
Théorie>Electricité>Batterie>BMS

Première version: 23/05/2015
Dernière version: 2015-05-24

# BMS (Battery Manager System) maison

Sommaire de la page

## Préambule

Les BMS du commerce ne sont pas assez paramétrables à mon goût, et contrairement à ceux de NLC et Silicium 81, ou pour exemple celui-ci, j'aimerais bien un BMS qui ne consomme rien quand la batterie n'est pas utilisée.

## Principe retenu

Des esclaves en chaine qui se transmettent au fur et à mesure l'info en ajoutant leur donnée dans une chaine qui retourne au maitre. Un esclave peut avertir que sa tension est atteinte.

## Cahier des charges

pour chaque micro controleur esclave, prévoir les infos suivantes pouvant être changées :

- le numéro dans la file (c'est le maitre qui peut décider de se recompter, ou le faire à chaque démarrage?)

- le fait d'établir le shunt à chaque dépassement de la tension max, ou juste prévenir le maitre et laisser ce dernier basculer à une charge basse.

- la tension max de la cellule.

L'esclave peut émettre sur le ring dès qu'il atteint une tension d'alerte haute ou basse ou d'avertissement.

Le maitre mesure le courant de charge et la tension totale, et peut aussi prendre les décisions qui s'imposent.

à suivre...