Nature Humaine (amocalypse)
Méhari>Entretien>Moteur>Admission d'air

Première version: 2005-09-04
Dernière version: 2016-02-16

# Admission d'air
Carburateur - culbuteurs - filtre à air

Après l'allumage, c'est le deuxième point d'entretien critique du moteur thermique.

Sommaire de la page

## Réglage des culbuteurs

Les métaux utilisés pour les culbuteurs et les soupapes s'usent progressivement, de ce fait le réglage doit être contrôlé régulièrement.

En savoir plus.

## Entretien du filtre à air

La propreté de l'air est primordial pour le bon état du moteur, les bonnes performances et la consommation. Le filtre doit être entretenu régulièrement.

En savoir plus.

## Carburateur

Il est à réglé une fois que l'allumage et les culbuteurs sont faits, les 2 paramètres dépendant mécaniquement du moteur, sont réglés, et que le filtre à air est nettoyé ou changé. Le réglage du carbu permet de tenir compte des paramètres restants, comme altitude, compressions du moteur, calaminage, état reniflard, etc.

En savoir plus.

à suivre...