Nature Humaine (amocalypse)
Théorie>Automobile>Divers>Dimensions 2cv

Première version: 15/01/2010
Dernière version: 2011-08-24

# Gabarit

Voici les dimensions et poids des véhicules et pièces diverses.

Sommaire de la page

## 1. Méhari

### 1.1. Caractéristiques techniques

Puissance moteur : 29 ch DIN - 33 ch SAE (31,32 kW DIN et 24,27 kW SAE) soit 3 kW dissipés par le ventilateur et l'alternateur.

### Dimensions de la méhari

#### 1.2.1. Dimensions générales

Voici les côtes de la voiture données par le constructeur :

Voici ci-dessous les côtes de la méhari 1969 :

Extrait de la fiche technique:

Les côtes internes :

#### 1.2.2. Dimensions spécifiques

#### 1.2.3. Chassis

#### 1.2.4. tubulaire

Voir le site de Spidey.

##### 1.2.4.1. Dimensions du pare-brise

La vitre mesure 380*1230 mm (avec environ 6 mm rentrants dans l'encadrement). Épaisseur du pare-brise : 6 mm

##### 1.2.4.2. Dimensions capote

Voici les côtes que j'ai mesuré sur ma méhari (très imprécises) . Toutes les dimensions sont en cm :

et les mesures pour avoir la surface occupée par la partie avant du toit, ainsi que du déflecteur - soutien de pare-brise :

##### 1.2.4.3. Dimensions des accessoires

Côtes d'une radio RDS : profondeur 19 cm, largeur 18 cm, hauteur de 5 cm.

Côtes d'une CB Midland: profondeur 18cm, largeur 11,5 cm, hauteur 3,2 cm.

### Poids de la méhari

#### Poids à vide

(5 l d'essence dans le réservoir, outillage de bord, infos carte grise):

525 kgs avant (je pense que la bâche n'était pas comprise car était une option), 550 kgs à partir de 1971, , 555 kg pour le nouveau modèle (1977), 570 kg pour une 2 places de 1982 .

#### Poids total en charge

930 kgs et 935 kgs après 1977, 955 kg pour une 2 places 1982.

#### Charge utile

405 kgs pour une méhari sans bâche, 380 kgs méhari bâchée.

#### Poids total roulant

1330 kgs, 1335 kgs après 1977, 1355 kg pour une 2 places 1982.

#### Poids maxi tracté

400 kgs (masse maxi de la caravane ou de la remorque).

#### 1.3.1. Pare-brise

> triplex (pare-brise feuilleté) de 6 mm d'épaisseur : 5,6 kg.
> Lexan (pare-brise polycarbonate incassable) de 4 mm d'épaisseur : 1,9 kg.

#### 1.3.2. Capote

Mode Pick-Up :

Bâche vitrée arrière : 1,455 kg

Bâche de toit avant (découpée après la barre centrale des pieds milieu) : 1,7 kg.

2 vitres latérales avant (avec leur armature) : 2,855 kg

#### 1.3.3. Accessoires

Support Zamac de la colonne de direction sans antivol (bricolage) : 225 g

Support 2cv6 de la colonne de direction avec antivol : 545 g

support de siège arrière (entre les 2 sièges avant) : 150 g

cric d'origine de la 2cv : 2,235 kg

1 Roue de secours + barre de fixation à la carrosserie : 10 kg

Canne antivol : 1,53 kg.

Poids de la moquette protégeant tout le plancher de coffre en mode pick-up : 1m30 (de derrière les siège à la ridelle de coffre) * 2m (largeur + remontée sur les côtés) => 3,530 kg

#### 1.3.4. Radio

- Autoradio + boitier façade + fil hauts parleurs + support : 1,492 kg

- Antenne télescopique : 0,12kg

- Rallonge de cable d'antenne : 0,1 kg

- 2 hauts parleurs 45 W AV (2 voies): 0,86 kg

- 2 hauts parleurs 3 voies : 1,174 kg

#### 1.3.5. CB

Ensemble CB+micro+fil d'antenne+antenne 1m : 1,224 kg

CB : 0,754 kg

#### Instruments de bord

Afficheur LCD 3 digits et demi : 10 à 15 g

Galvanomètre moderne Eqquus en plastique (ex : mesure pression d'huile) : 50 g

Voltmètre thermique d'origine : 90 g

## 2cv

### Poids

Poids : 595 kg

à suivre...