Nature Humaine (amocalypse)
Bâtiment>Toiture>Couverture

Première version: 2018-09-11
Dernière version: 2018-09-14

# Couverture

Sommaire de la page

## Préambule

## Tuiles mécaniques

## Tuiles plates

Système de couverture assez lourd, prévu pour des pentes assez fortes. Il y a de forts recouvrement et seul 1/3 de la tuile est exposée à la pluie.

Le pureau est la distance entre 2 liteaux, il est donc d'un tiers de la hauteur de la tuile.

### Tuiles plates

Il s'agit d'un plat avec un rebord en haut (ou 2 tétons), ce rebord permettant d'accrocher la tuile au liteau.

Le pureau est du tiers de la tuile, soit entre 11 et 13 cm pour les tuiles quercynoises.

A la gouttière, il n'y a que 8 cm entre le dernier liteau et l'avant dernier liteau, et le dernier liteau est doublé (on cloue un autre liteau dessus, il est donc 2 fois plus éloigné du chevron et remplace l'épaisseur de la tuile qui aurait du se trouver dessous).

### Lauze

### Ardoise

## Tuiles romanes

à suivre...