Nature Humaine (amocalypse)
Techniques vitales>Abri

Première version: 2015-05-13
Dernière version: 2019-01-13

# Abri

On dit que les gens heureux dessinent des maisons, et non des voitures ... Pour montrer que je ne suis pas trop à plaindre (avec mon site parlant de voitures !), je vais vous parler un peu de la maison.

Sommaire de la page

## Préambule

L'abri c'est se protéger des éléments et des prédateurs.

## Abri en bushcraft

L'abri sert avant tout à se protéger des éléments extérieurs (froid ou chaud) et des prédateurs.

## Bâtiments en dur

Je donne ici quelques conseils pour les bâtiments d'avant l'effondrement, qui resteront valables pour les futures habitations en dur.

### Maçonnerie

Tout ce qui a trait aux murs, planchers.

### Charpente

Les poutres qui tiennent la couverture (toiture)

### Couverture

La partie haute qui isole de la pluie.

### Isolation - Ventilation

Isoler thermiquement et phoniquement de l'extérieur tout en laissant l'air extérieur renouveler l'air intérieur vicié.

### Electricité

Tout ce qui concerne l'arrivée de l'électricité dans les murs.

### Plomberie

Tout ce qui concerne les canalisations amenant des fluides, que ce soit l'eau potable ou pour le nettoyage, les fluides de chauffage ou encore l'évacuation des eaux usées.

### Chauffage

Les chaudières et le syst

### Assainissement

Evacuation des eaux usées vers l'extérieur, et leur traitement avant d'être relâchées dans la nature.

## Planter des poteaux

Je ne sais pas encore où placer cette astuce.

### Planter des poteaux

Les poteaux genre poteaux électrique ou téléphone sont enfoncer au tiers de leur hauteur totale (les 2 tiers sortent, le dernier tiers est enterré).

Pour les poteaux moins contraints comme une cloture, et de 1 m de haut au dessus du sol environ, c'est 1/10 de la hauteur du poteur + 30 cm dans la terre.

Pas de scellement béton pour le bois, ça va me faire pourrir c'est tout.

Creuser un trou de la hauteur nécessaire (pioche ou barre à mine pour les poteaux fins), mettre du gravier au fond pour que l'eau s'évacue, soit drainée sans faire pourrir le bois, puis remettre la terre en tassant à côtyé (dame de tassage). On peut tasser des pierres autour pour retarder le pourrissement du bois. Du coup, grâce au tassement, le pieu est bien enfoncé, et si on a tassé avec la terre d'extraction, il faudra en remettre.

### Sortir des poteaux

Pelle/pioche. SI piquet de cloture, un levier avec chaine et barre à mine, un piquet/billot de bois en appui (pivot), et on peut arriver à sortir le piquet verticalement avec la chaine entourée autour du piquet qui tire vers le haut (attention à s'assurer de tirer vers le haut pour ne pas tordre).

### Support de hamac

Forer un trou de 60 cm de profond, planter un tube PVC de la taille du support à enfoncer dedans. Ainsi, le poteau en retirable en hiver ou pour tondre le gazon. Tasser autour du tube PVC si la terre est trop meuble.

## Entretien des bâtiment

### Bois

Le bois doit être humidifié régulièrement à l'huile de lin pour l'entretenir, et le protéger des insectes.

Pour le peindre, on peut utiliser la peinture à la farine (protection à l'air libre pendant 5 à 10 ans d'un bois exposé à la pluie). Fabrication :

- Dans un grand récipient métallique, portez à ébullition 7 L d’eau.
- Pendant ce temps, diluez la farine dans 1 L d’eau.
- Versez le mélange dans l’eau bouillante et laissez cuire 15 minutes tout en mélangeant.
- Puis, ajoutez les pigments ainsi que le sulfate de fer et continuez à mélanger pendant 15 minutes.
- Ajoutez ensuite l’huile de lin, et mélangez de nouveau pendant 15 minutes.
- Ajoutez enfin le savon liquide et… mélangez.
- Retirez du feu et laissez refroidir.

à suivre...