Nature Humaine (amocalypse)
Théorie>Disciplines scientifique>Soudure

Première version: 2002-10-21
Dernière version: 2002-10-21

# Soudure

Sommaire de la page

## Présentation

La soudure est le collage de deux pièces de même matériau en général, par fusion entre les deux pièces d'un matériau d'apport compatible avec les matériaux à coller. On peut ainsi souder du métal par fusion de métal, du plastique par fusion de plastique. Il y a différente manière de souder, dépendant principalement de ce que l'on recherche. La température de fusion du matériau d'apport en est un paramètre important. Les pièces à souder peuvent être fondue localement ou non, suivant la solidité de soudure que l'on recherche.

### Avantages

- Mis en oeuvre avec du matériel bon marché en comparaison d'une machine outil.
- Pas de perte de matière comparé à l'usinage (20% de gain de matière).
- Gain de poids jusqu'à 20% sur la pièce finale (pas de recouvrement de matière comme pour le rivetage, boulonnage ou collage).
- Etanchéité du cordon de soudure.
- Meilleure résistance mécanique due à l'absence de discontinuités mécaniques, possibilité de prolonger les caractéristiques mécaniques au sein de la soudure.
- Bonne possibilité d'automatisation.

### Inconvénients

- Nécessite un gros savoir faire et beaucoup de connaissances de la part de l'opérateur qui doit être qualifié.
- Bien maitriser les conditions du process pour éviter les défauts de soudure et les pertes de capacité mécanique du matériau.
- Contrôles après soudure contraignants et critiques.
- Température élevées compliquant le respect des propriétés mécaniques.

### Défauts possibles

- Défauts géométriques (excès de bourrelet, excès de pénétration, désalignement, défaut de raccordement)
- Compacité des soudures (inclusions, porosités, fissures, collages, manque de fusion)

### Contrôles

- Contrôle visuel et dimensionnel.
- Ressuage (examen des criques et micro-fissures)
- Magnétoscopie.
- Radiographie.
- Ultrasons.

### Correctifs possibles

Les défauts de compacité peuvent être rattrappés.

## Brasure

##

##

## Soudure à l'arc

##

## Soudure au TIG

##

## Soudure électronique

##

La soudure électronique se fait par brasure de l'étain, qui fond à une température de 300 °C environ.

Les composants électroniques sont sensibles à la chaleur. Il faut éviter que par conduction la chaleur de la soudure remonte depuis la patte jusqu'à l'intérieur du composant.
Pour cela, l'on place le circuit imprimé sur un petit étau, l'on tient la patte à souder avec une pince en métal (pour conduire la chaleur dans la pince, ce qui augmente la dissipation thermique dans l'air ambiant par convection par augmentation de la surface d'échange). L'on positionne le fil dans le trou, et l'on fait fondre l'étain dans et sur la piste de connection. S'assurer de la solidité du montage.
Attention lors de la brasure au dégagement toxiques produits par l'étain de soudure.

à suivre...