Nature Humaine (amocalypse)
Bâtiment>Chauffage

Première version: 2003-11-26
Dernière version: 2018-09-25

# Chauffage

Sommaire de la page

## Préambule

Des infos sur les divers moyens de chauffage et leurs méthodes de pose.

Je précise que je ne suis pas expert dans le domaine, j'ai juste compilé des données glanées à droite et à gauche.

LA norme de référence : le DTU 24.1.

## Chauffage par convection ou rayonnement

Le chauffage par convection chauffe l'air, qui va s'accumuler au plafond, là où personne n'est à part les araignées. Tandis que les personnes ont les pieds gelés. Si les murs sont à 15°C, on aura beau avoir 25°C dans la pièce on aura froid. A cause du "rayonnement froid" des murs, qui absorbent le rayonnement du corps sans le réemettre à cause de l'humidité en surface du mur qui absorbe tout.

La sensation d’inconfort commence au-delà d’une différence de 2°C entre la température du sol et celle du plafond, et de 3°C avec celle des parois.

Alors que des murs à 20°C dans un air à 18°C laissera une bonne sensation de chaleur, à cause du rayonnement des murs.

Un appareil rayonnant au centre de la pièce va chauffer les murs et les objets, qui vont à leur tour rayonner cette chaleur.

## Cheminée

### Généralités

La cheminée est une évacuation naturelle des fumées (le foyer émet des fumées chaudes qui vont monter naturellement, la cheminée conduit ces fumées par aspiration naturelle de la tendance de l'air chaud à monter).

Les principaux dangers d'un conduit de fumée sont :

- Inversion du tirage (VMC trop forte, conduit bouché, etc.) conduisant à l'émission des fumées et gaz toxiques à l'intérieur.
- Feu de cheminée : le conduit de fumée, remplie de suie, voit ces suies s'enflammer. La chaleur externe du conduit monte très haut, risquant de propager l'incendie à la maison.

Il faut une cheminée par appareil. Si vous avez 2 poeles à côté, il n'est pas possible de mettre les 2 dans le même conduit, il faut construire 2 conduits.

### Tubage dans conduit de cheminée (rénovation ancien)

Les cheminées ont longuement évoluées empiriquement au fil du temps. C'est dans les années 1950 qu'on a commencé à tuber et à réduire progressivement les dimensions des conduits de fumées. Les avantages du tubages ont conduit à tuber progressivement toutes les vieilles cheminées existantes.

Le tubage consiste à mettre un tube a l'interieur d'une ancienne cheminée pour étanchéifier l'ensemble et faciliter l'utilisation et l'efficacité. Il n'y a donc pas à s'occuper de l'écart au feu, il était déjà pris en compte lors de la construction de la cheminée.

Voyons le principe de l'adapatation d'un tube dans une cheminée, les critères inhérents au tube lui-même seront vus plus bas.

#### Avantages par rapport à la cheminée simple

- Parois lisse donc moins de depôt de suie.
- Plus facile a ramoner.
- Double étanchéité donc moins de risque de feu de cheminées

#### Désignation des différentes parties de la cheminée tubée

En partant du bas vers le haut.

Conduit maçonné : Il s'agit de l'ancienne cheminée, la partie maçonnée verticale, dans laquelle passe le tube moderne. Il va du foyer ouvert au sommet de la souche de cheminée sur le toit.

T de purge : voir dans le tubage général

Bride support de T de purge : c'est ce qui maintient le T de purge au mur, en l'éloignant.

conduit de fumée : il s'agit de toute la partie verticale d'évacuation des fumées, réalisée dans le conduit maçonné grâce à l'ajout des tubes.

souche de cheminée : c'est toute la partie qui dépasse de la partie isolée de la maison (plancher grenier si combles perdus, toiture isolée sinon), dont l'embouchure dépasse de 40 cm la faîtière. Avec ou non un chapeau de protection. Cette partie, isolée en partie par la maçonnerie de l'ancienne cheminée + le tube intérieur, peut encore être isolée dans l'espace entre le tube et la macçonnerie.

Débouché : c'est l'orifice supérieur du conduit de fumée, 5 cm plus haut que l'ancien débouché du conduit maçonné.

Bride-collier support du tubage en tête : c'est une bride qui maintient le tube et dont les pattes s'appuient sur le débouché du conduit maçonné. Elle fait office de faixation haute du tube du conduit de fumée.

Couronnement de souche, plaque à étanchéité haute, ou platine : c'est la plaque qui étanchéifie l'ancien débouché maçonné, tout en laissant sortir de 7 cm le tube du conduit de fumée isolé.

Chapeau de protection ou extracteur statique : le tube de conduit de fumée, qui dépasse de 5cm de la souche maçonné et s'appuie sur le débouché de souche, reçoit au dessus un chapeau qui empêche la pluie de tomber dans le tube, mais laisse la fumée s'évacuer par les côtés du chapeau. L'extracteur statique peut être une réhausse avec plusieurs aspirations naturelles, ou une spirale.

#### Construction

Faire déboucher jusqu'en haut de la cheminee (sinon le conduit d'origine s'encrassera sur la partie non tubee encore plus qu'avant, difficultés de ramonage, etc.).

#### Principes à respecter

##### Ventilation espace annulaire

Dans l'ancien conduit, Il faut prévoir qu'il laisse passer l'air pour gerer la surpression quand l'ancien conduit qui contient le tube va chauffer. Ouverture de 5 cm2 d'evacuation en haut, et 20 cm2 d'entree d'air en bas.

##### T à purge en bas de conduit de fumée.

Si le bas du conduit maçonné n'est pas accessible, faire sortir le tube du conduit de fumées au dessus du sol pour que le T de purge soit accessible.

##### Protection du débouché contre la pluie

Rajouter une plaque de protection de l'ancien débouché de la cheminée (débouché du conduit maçonné), plaque avec un trou de la dimension du tube du conduit de fumée, et qui servira de support au conduit de fumée grâce à un collier et 2 barres de part et d'autres.

Mettre un chapeau de protection sur le débouché du conduit de fumée (le tube rajouté).

##### Dilatation du diamètre des tubes

Quand du métal chauffe, il gonfle.

Laisser 1,5 cm entre maçonnerie et tube, pour permettre à ce dernier de se dilater sans exercer de pression sur la maçonnerie.

#### Exemple : tubage de cantou

Le cantou est une cheminée typique du massif central, où 2 personnes pouvaient se tenir assis autour du foyer ouvert.

Il faut boucher l'entree du cantou avec du M0 (isolant rigide resistant au feu genre fermacell) et eventuellement mettre dessus de la laine de roche avec pare vapeur alu pour reflechir la chaleur.

le placo d'isolation est normalement juste en haut de la poutre tenant le parement superieur de la cheminee, pour que cette poutre ne soit pas exposee a la chaleur regnant dans le conduit (du au tube inox non isole).

Dans le conduit, du tube (pas besoin de mettre des colliers de securite) ou de la gaine s'il faut faire des coudes, si c'est une partie du conduit qui peut transférer de la chaleur aux etages (il est alors possible de percer le conduit d'origine pour mettre des grilles). Mettre alors une isolation dans le conduit entre la partie étage et la partie comble.

dans la partie du conduit pas isolee (combles non chauffes et souche) il faut mettre du tube ou de la gaine isolee pour que les fumees ne se refroidissent pas trop vite et n'encrassent le conduit de fumée.

sur la souche de cheminee mettre une plaque metallique pour boucher la cheminee (ou une plaque d'isolant m0) et faire depasser de 5cm le tube au dessus du bas de l'ouverture de la cheminee, ce qui permet de mettre un collier de pose sur la plaque metallique si c'est une gaine (moins d'interet pour un tube).

Pour le reste, bien respecter les principes du tubage.

### Conduit individuel (moderne)

Si le conduit de cheminée n'existe pas, on réalise alors une évacuation moderne plus simple que construire une cheminée. Ça consiste à attacher le tube directement sur un mur porteur. Le tube n'est plus enfermé dans une maçonnerie comme avec une cheminée tubée.

#### Désignation des différentes parties du conduit individuel

En partant du bas vers le haut.

T de purge : Le conduit de fumée entre par le haut, le conduit de raccordement à l'horizontal, et le bouchon de purge en bas.

Bride support de T de purge : c'est ce qui maintient le T de purge au mur, en l'éloignant.

conduit de fumée : il s'agit de toute la partie verticale d'évacuation des fumées. Il part du T de purge jusqu'à l'endroit où sortent les fumées.

Support au toit : Support métallique, accroché sur la charpente, qui permet le passage de la toiture. Il supporte la souche de cheminée (boisseaux extérieurs) et le tube intérieur. Le tube est maintenu dans le support au toit par un collier. Le support est recouvert d'un solin, dont la jupe en plomb permet d'étanchéifier sous les tuiles (et sur les tuiles du bas). Le Solin est surmonté d'une collerette pour assurer l'étanchéité.

Souche de cheminée : C'est la partie qui est hors de la partie isolée de la maison (donc partant soit du plancher du grenier si isolation comble perdus, soit de la toiture isolée). Cette partie peut être réalisée avec du tube isolé double paroi, ou avec une souche maçonnée pour l'esthétique imitant une cheminée traditionnelle.

Débouché : c'est l'orifice supérieur du conduit de fumée.

Chapeau de protection ou extracteur statique : le tube isolé, qui sort du solin et dépasse de la faitière, reçoit au dessus un chapeau qui empêche la pluie de tomber dans le tube, mais laisse la fumée s'évacuer par les côtés du chapeau.

#### Construction

Le conduit de fumée est isolé (double paroi de tube s) pour ne pas avec isolant dedans) pour ne pas refroidir les fumées (ce que faisait les parois de la cheminées plus ou moins). Il est possible de laisser le tube non isolé dans la pièce où se trouve le poele. Le conduit de raccordement (entre poele et T de purge) n'est pas isolé.

#### Principes à respecter

##### écart au feu

Les tubes non isolés ne doivent pas passer à moins de 16 cm de bois (poutres, etc.) ou des substances inflammables. Si conduit isolé, cet écart est plus faible, de 8 cm. Il ne doit rien se trouver dans cet écart au feu selon la DTU, bien que beaucoup isolent quand même à la laine de roche.

La distance entre le tube et le mur est égale à 1 fois le diamètre du tuyau isolé, 3 fois le diamètre du tuyau non isolé. C'est pourquoi, pour ne pas avancer exagérément le poele dans la pièce, on place souvent un écran thermique sur le mur combustible à protéger. Monter un mur de briques réfractaires devant le mur convient aussi.

##### Fixation du tube

le tube doit etre fixé au mur porteur ou poutres tous les 3 m, avec un collier support (qui écarte suffisamment le tube si support en matière inflammable comme une poutre).

Mettre un support en triangle en bas pour porter le tube, qui debouche 5 cm sous l'isolant bouchant la cheminee, et un tube et un T de ramonage derrière le poele a bois.

Le support au toit, métallique, s'attache sur les poutres, en vérifiant bien les écarts au feu (écarts du tube avec le bois de la charpente). Il fait le support de souche de cheminée et la fixation haute du tube.

##### Dilatation du diamètre des tubes

Quand du métal chauffe, il gonfle.

Pour les plaques d'isolant rigides autour des tubes, laisse 1,5 cm entre plaque et tube, qui seront recouverts par une rosace métallique pour combler le vide. La laine de roche peut elle etre au contact, flexible elle absorbe les dilatations du tube metallique.

### Tubage poele à bois : principes techniques

Que le conduit d'évacuation soit une cheminée tubée ou un conduit individuel, après avoir vu plus haut les différences de construction, il s'avère que les principes du tube sont les mêmes. Regardons-les plus en détails techniquement, pour l'adapter à notre poele.

#### Désignation des différentes parties du tubage

reprenons celles communes à tous les tubage (simples ou dans une cheminée), déjà vues précédemment dans la description du conduit individuel ou du conduit de cheminée tubé. C'est juste la partie intérieure technique qui nous intéresse, on ne s'occupe plus de la façon dont il s'intègre à la maison.

Poele : c'est l'appareil qui émet les fumées à évacuer

Buse du poele, ou sortie : C'est le tube mâle qui sort du poele (par le dessus ou par l'arrière). Son diamètre extérieur (puisque c'est la partie mâle) conditionne le diamètre intérieur du conduit de raccordement, et généralement du conduit de fumée (qui ne doit pas être inférieur, et pas trop supérieur).

Coude à 90° : dans le cas d'un poele à conduit sur le dessus, il faut un coude à 90° pour amener au conduit de raccordement horizontal.

conduit de raccordement : c'est le tube qui relie le poele à sortie arrière (ou le coude à 90° d'un poele à sortie sur le dessus) au T de purge (ou au conduit de fumée maçonné si ce dernier n'est pas tubé à l'intérieur, ce qui correspond de toute façon à un T de purge). Constitué d'un simple tubage dans la pièce à chauffer, en sortie de poele (afin de récupérer cette chaleur pour chauffer la pièce). Le conduit de raccordement fait partie du poele, tandis que le conduit de fumée fait partie de la maison (sort du mur ou du plafond).

T de purge : Le conduit de fumée entre par le haut, le conduit de raccordement à l'horizontal, et le bouchon de purge en bas.

Siphon de purge : collecteur en cuivre qui collecte l'eau sortant du bouchon inférieur de T de purge, fait un coude pour faire siphon (évite la remontée des odeurs) puis évacue l'eau.

conduit de fumée : il s'agit de toute la partie verticale d'évacuation des fumées. Une autre définition serait de dire la partie isolée du tubage d'évacuation, dont toute la partie du tube qui n'est pas dans la pièce où se trouve le poele. Le conduit de fumées fait partie de la maison. Le conduit de fumée part du T de purge jusqu'à l'endroit où sortent les fumées. Le conduit de fumées doit être isolé quand on s'éloigne du poele, ou quand on passe dans des zones de la maison non isolées, ou en traversant des planchers (afin que les fumées ne se refroidissent pas trop, ce qui diminue le tirage et créé le dangereux bistre sur les parois).

Réduction isolée : permet le raccord entre un tube isolé (gros diamètre extérieur à cause de l'isolation) et un tube non isolé simple paroi (diamètre intérieur identique au tube isolé, mais diamètre extérieur plus faible).

Dévoiement : Le conduit de fumée est normalement parfaitement verticale pour éviter les pertes de tirage, mais il peut y avoir besoin de faire des petits angles (dévoiements) à des endroits pour éviter une poutre par exemple.

Fourreau de traversée (plancher ou toiture) : ils permettent l'écart au feu des matériaux combustibles, en isolant cette partie du conduit.

Souche de cheminée : c'est toute la partie hors de la maison isolée, c'est pourquoi il est impératif que cette partie soit isolée (tube double paroi ou souche maçonnée avec doublage).

Débouché : c'est l'orifice supérieur du conduit de fumée. 7 cm au dessus da la platine (sinon les gouttes de pluie rebondissent et rentrent dans le tube, mais on ne peut empêcher trop ce phénomène).

Chapeau de protection ou extracteur statique : évite à l'eau de pluie de rentrer dans le conduit de fumées. Les ouvertures ne doivent pas être orientées vers les vents dominants (l'Ouest généralement) pour éviter que trop de pluie rentre dans le tube.

#### Type de conduit de fumée

Le type de conduit dépend de si l'évacuation est assez directe ou pas. Ça nous permettra de dimensionner le diamètre du conduit de fumée.

Un tube conduit de fumée droit, avec un conduit de raccordement horizontal direct dans le tube (donc poele à sortie arrière horizontale), c'est type 1

Un dévoiement dans le tube de conduit de fumée, on ajoute 1 au type.

Un coude à 90° entre poele et conduit de raccordement (donc poele à sortie verticale sur le dessus) c'est aussi 1 point de plus.

S'il y a 2 coudes avant le conduit de raccordement, c'est 2 points de plus. Un poele avec 2 coudes se raccordant ç un conduit de fumée dévoyé c'est un type 4.

#### Diamètre de conduit de fumée

Si conduit de fumée rectangulaire (cas peu utilisé) il faut que la longueur / largeur soit inférieure ou égale à 1.6.

Plus le type de conduit est élevé (voir ci-dessus), plus la puissance utile maximale du poele est importante, plus la section de sortie du poele est importante, plus le diamètre du conduit de fumée sera important.

Plus le conduit de fumée est haut, plus il y a du tirage, moins il faut un diamètre important.

Dans la pratique, pour les puissance jusqu'à 7 kW, du diamètre 111 suffit. Mais le diamètre de base standard est le 125.

Poêle à bois - Conduits de fumée :Ø125 Ø150 Ø160 Ø180 Ø200 Ø250 mm

#### Diamètre de conduit de raccordement

Ce diamètre doit être obligatoirement égal ou supérieur au diamètre de sortie du poele. Mais il peut ensuite très bien d'insérer dans un conduit de fumée au diamètre inférieur, du moment que ce diamètre est lié à la puissance du poele et au tirage (voir paragraphe précédent).

Dans le cas d'un raccordement par le dessus vertical, il est conseillé de ne pas appliquer de réduction et de garder le même diamètre jusqu'au débouché, tout le tubage, conduit de fumée et de raccordement, étant un même tube au final. Une petite réduction 139 vers 125 ne devrait pas trop freiner les gaz (il semble que 10 mm au diamètre ai peu d'influences, mais il faut alors reprendre les calculs de tirage), mais de toute façon on ne trouve pas de réducteurs adaptés (on ne trouve que des augmentations, sachant qu'on parle d'augmentation ou réduction vu dans le sens de la fumée).

Il semblerait que pour les installateurs, la réduction de diamètre par rapport à la sortie du poele (donc prévue par le constructeur) soit interdite.

On peut augmenter le diamètre du conduit de fumée par rapport à celui de raccordement, mais limité là aussi, sinon ça crée un refroidissement brutal au changement de section, qui encrasse rapidement le conduit de fumées.

Poêle à bois - Conduits de raccordement

Ø100 Ø120 Ø130 Ø140 Ø150 Ø180 Ø200 mm

#### Aucune réduction de diamètre, augmentation limité à 2 tailles

De ce que nous avons vu précédemment, nous pouvons conclure sur l'écart de taille entre le raccordement et le conduit de fumées.

1. Aucun changement de diamètre possible entre sortie du poele et conduit de raccordement.
2. réduction d'une taille théoriquement possible sur la jonction du conduit de raccordement et du conduit de fumée (ex : raccordement en 180, conduit de fumée en 150, à condition que le tirage du conduit de fumée soit suffisant pour la puissance du poele). Mais il vaut mieux considérer que c'est interdit et qu'il faut redimensionner le circuit de fumées, car l'étranglement peut provoquer un refoulement des fumées.
3. Augmentation possible, d'une ou 2 taille, sur la jonction raccordement/fumée voir même directement en sortie de poele.

#### Normalisation des diamètres

Quand on parle de diamètre, il s'agit du diamètre utile, donc intérieur.

#### Conception générale

Diamètre de tube constant sur toute la longueur. Sachant que le diamètre du tube de raccordement (fixé par le diamètre en sortie de poele) peut être légèrement inférieur (20mm de diamètre en plus ?) à celui du conduit de fumée (jamais l'inverse).

le plus proche possible pour que le conduit de raccordement (raccordement poele - conduit de fumées vertical) soit le plus court possible (le conduit de raccordement n'étant pas isolé, il ne faut pas que les fumées se refroidissent trop vite). L’idée générale , en dehors du respect des règles en vigueur, est de créer des conduits les plus verticaux possibles afin que la fumée s’échappe facilement.

#### Raccords de tubes

Pas de raccords de tubes dans les planchers ou les murs. Ils doivent sortir de 5 cm du plafond ou du mur avant d'être raccordé à l'autre tube (manipulation des outils et des colliers).

Les tuyaux vont toujours dans le sens mâle en haut, femelle en bas, pour que l'eau qui s'écoule (condensation au démarrage, eaux de pluies) ne sortent pas du tube et soit progressivement évacuées.

#### Raccord femelle/femelle sur la sortie mâle par le dessus

La sortie du poele par le dessus étant toujours en mâle, il faut toujours un raccord femelle/femelle (F/F) à poser sur la sortie par le haut du poele, afin que les condensats soient dirigés vers l'intérieur du poele et pas dessus.

#### 3 types de raccordement du conduit de fumée au poele

##### Vertical (sortie sur le dessus)

Le conduit de fumée tombe verticalement et se branche sur la sortie par le dessus du poele. Il ne faut pas de réduction de diamètre dans ce cas-là, et les eaux de condensation ou de pluie tombent directement dans le poele, ce qui va faire rouiller sa partie supérieure (soudure du tube de sortie mâle par exemple).

Pas de T de purge du coup, et ramonage plus complexe.

##### vertical + coude + horizontal (sortie sur le dessus)

Toujours pour les poele avec sortie sur le dessus, le conduit de raccordement est d'abord vertical, puis un coude à 90° met ce conduit de raccordement à l'horizontal (moins d'1 m, car partie soumise à plus de dépôts et d'encrassement, nécessitant uun ramonage régulier). Ce conduit de raccordement débouche dans le T de purge.

##### horizontal (sortie par l'arrière)

pour les poeles à sortie arrière. Le conduit de raccordement horizontal débouche dans le T. Idéalement, la partie mâle du poele débouche dans le T de purge, la partie basse du conduit de fumée étant alors visible.

#### Coude à 90°

Il est déconseillé d'en mettre sur les poeles à bois, donc de préférence un poele avec évacuation sur l'arrière, et pas sur le dessus. Le conduit de raccordement horizontal sur bois bûche doit faire moins de 1 m, il est soumis à un gros encrassement.

#### Té de purge

Le tube doit toujours débouché en bas sur un purgeur, avec un tuyau pour évacuer les condensats (eau de pluie rentrant par l'ouverture supérieure malgré le chapeau, ou condensation de l'eau du bois lors des démarrages).

Ce purgeur est en forme de T, la partie supérieure reliée au bas du conduit de fumée, la partie horizontale partant vers le poele, et la partie inférieure sur un bouchon laissant sortir l'eau de condensation. Ce bouchon inférieur peut être retiré pour les ramonages.

#### Tubes isolés ou non

La DTU demande à ce que le tube soit isolé dès lors que l'on sort de la pièce (donc qu'on s'éloigne du poele). Afin de ne pas refroidir excessivement les fumées. Le conduit de fumées est isolé, le conduit de raccordement ne l'est généralement pas (sauf si doit passer à côté d'éléments combustibles, mais on perds en récupération de chaleur dans la pièce).

#### Dilatation de la longueur des tubes

Tout comme il faut laisser du jeu pour que les diamètres des tubes se dilatent lors de la chauffe, , il faut gerer la dilatation verticale, en ne faisant qu'un support contre la gravité en bas, et si jamais il faut mettre des colliers entretelaps. Prevoir que les raccords ne soient pas deja en compression.

Une partie du tubage en flexible permet d'amortir ces variations de longueur.

#### Hauteur de conduit de fumée et tirage

Plus la cheminée est haute, plus il y aura de tirage (évacuation des fumées rapides, donc aspiration d'air dans le foyer, donc puissance dégagée par la combustion plus vive).

4 m minimum de hauteur de conduit de fumée pour assurer un tirage suffisant.

Le débouché du conduit de fumée doit être à 40 cm au dessus du faîtage (ou au même niveau si utilisation d'un extracteur statique).).

Le débouché doit être à plus de 8 m d'obstacles situés plus haut pour éviter une surpression qui empêcheraient les fumées de s'évacuer.

pas assez de tirage = fumées, combustion incomplète, suies

trop de tirage = bois qui brule trop vite sans chauffer, usure rapide du corps de chauffe (le poele qui rouille).

Meilleur tirage si :

- Conduit droit et long
- Conduit rond
- Apport d'air suffisant
- Bois sec
- Régime de fonctionnement nominal (ni trop faible ni trop élevé)

#### Alimentation du foyer en air frais

Une cheminée nécessite 20 cm2 d'entree d'air supplementaire dans la maison pour ce qu'aspire la combustion, sans quoi il y a un mauvais tirage et goudronnage du conduit. Peut-être fait par un tube prenant l'air dans la cave (permet en plus d'aérer la cave).

Attention à la VMC simple flux qui peut mettre en dépression la pièce et inverser le tirage, attirant les fumées dans la maison.

#### Bonne utilisation du tubage

Fonctionnement: après un nuit a tirage réduit, il faut faire un feu vif à tirage moyen pour rechauffer le conduit et enlever le goudron de la nuit.

#### Ramonage

Enlevé le bouchon inférieur du T de purge (celui avec le trou d'évacuation de l'eau), fixer un sac poubelle sous le T, monter sur le toit et faire descendre le hérisson de ramonage (une brosse ronde du diamètre du tube, fixée sur des barres souples qui se vissent pour faire descendre le hérisson jusqu'en bas). Il est possible de faire passer le hérisson par l'intérieur si pas accès au toit, mais c'est plus salissant.

Pour les poele à bois à sortie sur le dessus, il faut ramoner le conduit horizontal après coude à 90° 2 fois par an.

#### Problèmes de fonctionnement

##### Création du bistre

Dans le bois sec, il reste jusqu'à 20% d'eau (600 l d'eau pour 6 stères de bois dans l'hiver).

S'il n'y a pas de flammes (température des fumées plus basses) et que le conduit non isolé en haut ait les parois trop froides, l'eau vapeur dans les fumées se recondense à moins de 100°C, et fait une mélasse eau liquide / suie qui va durcir en refroidissant. Au final, on a une couche de bistre inflammable (provoquant les feux de cheminée), qui se dilate (jusqu’à 7 fois son volume lors de sa combustion) et qui provoque 4% de rendement en moins par millimètre de bistre sur les parois (je ne sait pas pourquoi...).

##### bistre et goudron dans le tube

- conduit pas isole dans les combles
- bois mouillé
- trop de petites flambees ne decrassant pas le tube
- poele surdimensionne (10 kw par exemple pour chauffer 100m2, au lieu de 6 necessaire pour une maison pas trop isolee des annees 90).

## Poele à bois

### Position du poele

S'il doit chauffer la maison, une position centrale est préférable. Si les conduits de fumées existent déjà, il sera placé proche de ces derniers. le plus proche possible pour que le conduit de raccordement (raccordement poele - conduit de fumées vertical) soit le plus court possible (le conduit de raccordement n'étant pas isolé, il ne faut pas que les fumées se refroidissent trop vite).

L’idée générale , en dehors du respect des règles en vigueur, est de créer des conduits les plus verticaux possibles afin que la fumée s’échappe facilement.

### Plaque de sol : protection et écart au feu

La réglementation exige également de ménager un écart au feu autour du poêle en respectant une distance entre celui-ci et toute matière inflammable : 50 cm devant et 30 cm sur les côtés et 20 cm à l'arrière.

Pour protéger le parquet (moquette ou lino) une plaque de verre résistant à la chaleur est disposée au sol. Le poêle sera posé sur cette plaque.

(Cette plaque n’est pas obligatoire ni nécessaire sur un sol carrelé).

### Protection du mur

Comme pour les tubes non isolé, il faut que les parties chaudes du poele soient à plus de 30 cm généralement du mur. Une isolation au polystyrène peut fondre, c'est pourquoi on la rempalcera par une isolation laine de roche et plaque de plâtre ignifuge. Une plaque de protection ou mur de brique réfractaire peut être ajoutée en protection.

### Système de distribution d'air chaud

Si les poele à pellets n'ont pas de températures de fumées suffisantes pour récupérer la chaleur des fumées, les poeles à bois ont les fumées suffisament chaudes (à condition de ne pas trop les refroidir pour éviter le bistre). Poujolat à un système de ce type, placé à l'endroit de raccordement entre conduit de raccordement et conduit de fumées (T de purge en général, sauf pour les évacuation verticale ou il s'agit du lien tube isolé et conduit de raccordement non isolé, donc en sortie de pièce (au plafond)).

Mais il est plus facile de placer un échangeur à eau / bouilleur sur le poele pour faire chauffer de l'eau, que l'on distribue ensuite dans toute la maison via un chauffage central classique/

## Combustible

### Bois

il faut qu'il soit sec (15 à 20 % d'humidité maxi), sans quoi l'humidite en se vaporisant prends jusqu'a 40 pourcent d'energie, se recondense dans le tube et goudronne au point de faire couler du goudron par le té de purge, et fumées provoquant l'asphyxie. Le poele ne chauffe pas, le rendement chute.

les vendeurs de bois le vendent pas sec, voir meme ceux qui le vendent au kilo et pas au stere l'humidient avant pour qu'il soit plus lourd (on achete alors de l'eau au prix du beaujolais!). il faut couper le bois et le rentrer tout de suite, secher pendant 2 ans, sauf le chene le couper, le fendre, le laisser un an a la pluie pour que le tanin s'evacue ( brule mal) avant de le rentrer et le secher 2ans.

les meilleurs bois sont le charme, le chene, hetre, chataigner ( bois tres dense). Le boulot est utilise pour faire de la flamme histoire de decrasser le conduit.

## Exemple d'installation

Une ancienne petite cheminée des années 1970, en section rectangle 200x130, avec extracteur mécanique maçonné (plusieurs étages d'entrées d'air dans le haut du conduit avant débouché sans chapeau).

Vu le coût d'un extracteur inox (200 euros) il est préférable de garder l'ancien extracteur, même si la hauteur d'1 m supplémentaire n'est pas très esthétique.

Il faudra placer un chapeau au sommet de l'extracteur, qui débouchait sans protection pare-pluie.

Plaque d'étanchéité haute diamètre 150 : déjà achetée précédemment, elle sera ajustée au débouché au pied de l'extracteur maçonné.

Le poele étant en sortie 150 (144 diamètre interne, 148 mm diamètre externe de la buse), il faut un flexible inox de diam 150, qu'il faudra applatir pour s'enfoncer dans le conduit maçonné de largeur 130 seulement (section ovale au lieu de ronde).

à suivre...