Nature Humaine (amocalypse)
Méhari>Entretien>Généralités>Outils spéciaux

Première version: 2005-09-06
Dernière version: 2005-09-06

# Outils spéciaux

Comme toute voiture, certaines pièces nécessitent des outils spéciaux pour être démontées, voici la liste de ces outils eux et comment les réaliser.

Sommaire de la page

1) Outil de revissage des rotules de biellette de direction
2) Bague de dépose des écrous de roulement de bras

## 1) Outil de revissage des rotules de biellettes de direction

Cet outil est à réaliser dans du fer plat, d'après la RTA de section 25 x 5, mais dans du 30 x 5 ça marche aussi. J'ai commencé par tordre le fer plat au milieu, c'est plus facile, même si ensuite le rayon de courbure n'est pas aussi important que celui de la RTA, ce qui m'empêchera probablement de revisser ces rotules avec la roue en place.
Ensuite je découpe le fer plat à longueur (200 mm de bras de levier), puis je le met dans un étau et je l'usine à la disqueuse comme suit :

## 2) Bague de dépose de l'écrou des roulement de roue de bras

Cette bague est surtout utile au resserrage pour le serrage au couple, bien qu'avec de l'expérience on puisse s'en passer. Le but est donc de la monter sur une clé dynamométrique.
Méthode propre : Il faudra pour cela soit récupérer une vielle douille de 1/2, soit percer dans un fer plat et limer ce trou rond pour en faire un trou carré.
Ensuite, on récupère la bague d'un roulement que l'on vient de remplacer, donc qui est mort, et on le lime à la disqueuse pour prendre l'empreinte de l'écrou crénelé (on aura pu avant mettre de la peinture sur l'écrou et le poser sur la bague à détruire).
Ensuite on soude le fer plat derrière la bague, nous avons notre outil.

à suivre...