Nature Humaine (amocalypse)
Citroën 2cv et méhari> Entretien> Plan d'entretien des types A

Première version: 21/05/2002
Dernière version: 2005-11-24

# Plan d'entretien des méharis / 2cv

Sommaire de la page

Le respect du tableau qui suit va vous permettre d'économiser beaucoup sur vos futures pannes et d'augmenter la fiabilité et le bon fonctionnement de votre Type A.

Tableau des échéances kilométriques:

Tous les | Opération à réaliser
3000 kms | Graisser les pivots de roues avant (2 graisseurs)
Graisser les transmissions avant (2 graisseurs)
Huiler au pinceau les 4 couteaux de suspension
10 000 kms | Vidange moteur
Changement de filtre à huile
Nettoyage et réglage des bougies
Enduire de graisse les soufflets de transmission
15 000 kms | Réglage rupteur allumage
Nettoyage filtre à air
Changement filtre à essence
20 000 kms | Graissage cable compteur de vitesse
Graissage cable d'embrayage
Vidange Boîte de Vitesse ?
30 000 kms | Changement bougies
Changement filtre à air

Je rajouterais que certains changeraient l'huile moteur tous les 3 000 kms, alors que cela est inutile vu la qualité des huiles actuelles (on peut même repousser la vidange à 12 500 kms comme préconisé par Citroën sur les 2cv du milieu des années 1980).

Vous trouverez dans le chapitre entretien les modes opératoires pour réaliser ces opérations.

à suivre...