Nature Humaine (amocalypse)
Bâtiment>Chauffage

Première version: 2003-11-26
Dernière version: 2018-09-11

# Chauffage

Sommaire de la page

## Préambule

Nous verrons ici les installations d'eau et les installations de chauffage central (radiateurs dans les pièces), sans nous préoccuper de la génération de chaleur (chaudière).

## Abréviations utilisées dans cette page

Cumulus = ballon d'eau chaude servant à stocker cette dernière.
ECS = Eau Chaude Sanitaire (c'est l'eau qui coule quand on ouvre le robinet d'eau chaude...)
ROAI = Robinet à Obturation Automatique Intégré (nouveau robinet de gaz naturel pour la cuisinière qui doivent remplacer les anciens systèmes)

## Installation de chauffage

### Quelle température pour l'ECS ou le chauffage

Il faut savoir que plus l'eau est chaude, plus les risques de s'ébouillanter sont grands. Le calcaire se dépose encore plus vite avec la chaleur, ce qui provoque un entartrage rapide de votre ballon d'eau chaude ou de vos canalisations d'eau chaude (ECS ou chauffage). De plus, quelques degrés supplémentaires augmentent fortement votre facture énergétique (pertes de chaleur supérieures, etc...)

Si l'eau chaude est trop froide, les bactéries se développent et provoquent des cas de légionelloses.

La température optimale se situe donc à 60 °C pour le ballon ECS.

### Régulation du chauffage

On utilise en général un thermostat d'ambiance, qui régule la chaudière en fonction de la température dans la pièce.
Pour des régulations plus précises chambre par chambre, on adaptera sur les radiateurs de ces pièces un robinet thermostatique, qui limitera le débit de l'eau dans ce radiateur, donc sa puissance de chauffage.

Attention ! Ne jamais installer de robinet sur le radiateur chauffant la pièce où se trouve le thermostat d'ambiance, on aurait le risque de limiter la température de se radiateur, donc de la pièce, et de voir le thermostat d'ambiance mettre la chaudière à pleine puissance pour atteindre la chaleur programmée sans jamais y arriver, le robinet thermostatique limitant cette température.

Certains thermostat d'ambiance sont sans fil, ce qui évite de percer des trous et de le placer où l'on veut.

#### Problèmes pouvant survenir

Si le robinet thermostatique ne régule plus le radiateur, le démonter et faire jouer le pointeau pour enlever le calcaire qui le grippe. Si le coulissement est trop dur, changer le robinet.

Des radiateurs qui ne chauffent plus? Des bruits dans l'installation? L'usure prématurée du circulateur? Des filtres bouchés? Il s'agit là des symptômes typiques de canalisations entratrées. On les nettoie en faisant passer de l'acide dans les canalisations à l'aide d'une pompe spéciale.

Une chaudière dont la pression chute rapidement et qu'il faut régulièrement recharger en eau? Cela provient soit d'une fuite sur le circuit de chauffage, soit d'un vase d'expansion qui est dégonflé et trop rempli d'eau, et qui ne peut amortir l'excédent de chauffage lorsque le circulateur se met en route, ce qui provoque le déclenchement de la soupape de sécurité à 3 bars et provoque l'écoulement d'eau. Purger le vase d'expansion de son eau et le regonfler à 1 bar.

Un ballon d'ECS électrique (ou chauffe-eau électrique) qui fait du bruit la nuit quand il fonctionne? Du genre des bruits de bulles d'air? C'est l'intérieur qui est complètement entartré et la résistance électrique qui surchauffe, provoquant l'émission de gaz carbonique par le calcaire.
Le mieux est de changer tout le chauffe-eau, ou alors essayer de le vider, nettoyer la résistance puis nettoyer l'intérieur de la cuve.

à suivre...