Nature Humaine (amocalypse)
Survivalisme>Dans la nature>Noeuds

Première version: 2014-10-27
Dernière version: 2016-09-09

# Noeuds

Sommaire de la page

## Préambule

Il faut toujours tester un noeud en forçant dessus avant de mettre son poids et sa vie dessus.

## Attacher quelque chose au bout d'une corde

### Le noeud de chaise

Le noeud le plus utilisé à notre époque, de par sa grande facilité à se défaire ensuite, et sa bonne résistance. A l'origine, il servait à fabriquer une sorte de chaise dans laquelle s'asseyait un marin que l'on hissait ensuite en haut du mat.

méthode mnémotechnique : Le serpent sort du puit, fait le tour de l'arbre et rentre de nouveau dans le puit.

## Faire une boucle d'attache au bout ou au milieu d'une corde

### Noeud de chaise double

Plus facile à défaire par la suite qu'un 8 double.

### Noeud de plein poing

Utilisé dans la vie courante, il présente le grand mérite de se réaliser rapidement, et d'être solide à défaut de s'avérer facile à défaire. Il faut doubler le cordage à l'endroit choisi (par exemple en pliant la corde en 2) et replier la ganse formée (la pliure) pour obtenir une demi-clé ou un noeud simple.

### Le noeud de pendu

Solide et efficace pour s'amarrer. Réalisez 5 ou 6 tours d'une double ganse avec le courant (côté de la corde qui bouge), puis passer l'extrémité de ce dernier dans la ganse du haut. Tirer fermement.

### Noeud 8 double

Inconvénient, se tasse plus on le charge et du coup le réglage n'est pas précis. Très dur à défaire par la suite. Utilisé en escalade car plus sûr qu'un noeud de chaise.

## Noeuds divers

### Noeud Tête de touline

## Allonger une corde

### Noeud de pêcheur

Permet d'attacher une corde à la corde existante pour la rallonger.

Faites un noeud simple avec le cordage jaune autour du cordage marron, puis réalisez l'opération inverse.

Ensuite, tirez sur les dormants et les noeuds se positionneront l'un contre l'autre. Cette association s'avère presque impossible à défaire.

Ce noeud est le plus efficace pour maintenir deux cordes ensembles et ne craint ni mouvement, ni tension… Il fonctionne même avec 2 cordes de calibres différents. Par contre, une fois serré, ce noeud est très difficile à défaire.

à suivre...