Nature Humaine (amocalypse)
Théorie>Automobile>divers>Performances Types A

Première version: 15/01/2010
Dernière version: 2011-08-24

# Performances

Voici les performances des types A, inspiré des mesures relevées dans un article de l'Auto-journal du 15/02/1974.

Sommaire de la page

## Généralités

### Caractéristiques moteur

On donne le couple moteur maxi, et la plage de régime où il est disponible.

On donne la puissance maximum que peut fournir le moteur, et à quel régime cela se produit.

Les couples à l'époque étaient donnés en mkg pour le couple, et en ch pour la puissance, nous les donnerons en unité plus moderne soit des daN.m ( = 1,05 mkg) et kW (ch).

### Performances générales

## 2cv6 - 1974

### Caractéristiques moteur

Couple moteur maxi = 39.23 N.m (soit 4 m.kgf) à 3500 rpm.

Puissance maximum 28,5 ch DIN à 6750 rpm.

### Performances générales

Poids : 595 kg

Puissance à la tonne : 47,8 ch

0 à 100 km/h : 33,5 s pour la 2cv6 Special (1980-1990)

## Ami 8

0 à 100 km/h : 33,3 s

à suivre...