Nature Humaine (amocalypse)
Théorie>Disciplines scientifique>Thermodynamique

Première version: 06/06/2015
Dernière version: 2015-06-06

# La thermodynamique

Sommaire de la page

## Préambule

J'ai fait de la thermodynamique un peu de partout dans les pages sur la théorie du moteur à explosion, si j'avais eu le temps j'aurais développé plus avant cette page, mais je vous conseille le cours vu sur wikipédia.

## Résumé rapide

La thermodynamique traite des machines thermiques, qui marchent suite à une différence de température.

Elle peut aussi être vu comme un outil statistique nous permettant d'étudier des phénomène au niveau macroscopique, sans se préoccupper des phénomènes à l'échelle microscopique. Elle est aussi utilisée dans les réactions chimiques, et dans d'autres disciplines (toutes les disciplines peuvent être vues sous l'angle de la thermodynamique).

Bien qu'elle définisse surtout les conversions d'énergie (par exemple, transformer une énergie thermique, chimique ou de pression en énergie mécanique) elle oblige à étudier le comportement de la matière sous l'effet de la chaleur ou de la pression.

Le premier principe stipule que la matière / l'énergie se conservent au cours de la conversion.

Le second principe de Carnot stipule l'irréversibilité d'un phénomène dans un champ (quand quelque chose tombe, il ne peut plus remonter ensuite sans exercer sur lui une énergie). C'est la bête noire du mouvement perpétuel.

La themodynamique nous permet de définir les 2 énergies obtenues lors d'un conversion d'énergie, une énergie que l'on peut récupérer en travail, l'enthalpie, et une énergie perdue, l'enthropie (dissipée en chaleur). Dans le cas de la cogénération (on cherche aussi à obtenir de la chaleur), cette entropie devient de l'énergie utile, l'enthalpie, et l'entropie (énergie non récupérée) issue de la conversion diminue. Dans la conversion des machines électriques (potentiel électrique transformé en travail mécanique), l'entropie peut être très importante (moteurs à balais série d'aspirateurs, 60% transformée en chaleur) à très faible (alternateurs industriels grosse puissance, 1% d'entropie seulement, soit un rendement de 99%).

## Exergie

Concept Apparu au début des années 2000 (voir Sciences et vie juillet 2013 p115), elle permet d'aller au delà de la notion classique de rendement (à partir d'une énergie en entrée, je regarde l'énergie utile que j'obtiens en sortie).

Elle créé la notion de qualité de l'énergie. Si au cours d'une conversion l'énergie se conserve, sa qualité se dégrade.

à suivre...